Allegato 1 (pag. 1)

***ELENCO APPARATI MULTIFUNZIONE DI CUI ALLA GARA INFORMALE – CIG Z811AC90F2***

**APPARATO NUMERO 1**

Scheda fax

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Sistema multifunzione di stampa digitale da 35 ppm. b/n e 30 colore

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Memoria 2.5 GB RAM, 320 GB HDD

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Unità fronte/retro

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Velocità di scansione di 70 ipm A4

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Scheda di rete e funzione di stampa con linguaggi UFRII, PCL5c/PCL6

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Scansione con invio intelligente dei documenti a destinazioni quali posta elettronica, FTP, cartelle condivise

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Possibilità di integrazione del dispositivo a sistemi quali Microsoft Share Point

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Tecnologia Meap

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Capacità carta: 4 cassetti da 550 fogli (80 g/mq), By-pass da 100 fogli (80 gsm)

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Grammature carta:

Cassetti: 52 – 220 g/mq; By-pass: 52 – 256 g/mq; Fronte/retro: 52 – 220 g/mq

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Formati carta:

 Cassetti: 305 x 457mm, SRA3, A3, A4, A4R, A5R, formato libero da 139,7 x 182mm a 304,8 x

457,2mm

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

By-pass: A5R – SRA3 (320 x 450mm), Buste, formato libero da 99 x 140mm a 320 x 457mm

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Risoluzione: copia 600x600 dpi, stampa 1200x1200dpi, 256 gradazioni

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Zoom: da 25 a 400%

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Tempo uscita prima copia colore: 8,9 secondi

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Tempo pre-riscaldamento: 38 secondi

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Copie/stampe multiple: da 1 a 999 fogli

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Grande schermo SVGA a colori ad alta definizione da 8,4” inclinabile, con icone intuitive

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Utilizzo di bioplastica ignifuga

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

(pag. 2)

Basso consumo energetico < 1 watt in sleep mode

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Unità di scansione con alimentatore automatico degli originali fronte e retro: numero di originali massimo 100 fogli (80 g/mq)

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Formati file scansione: TIFF. JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS ad alta compressione, PDF/A-1b, PDF/XPS con opzioni di ricerca, Office Open XML (PowerPoint, Word)

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Piedistallo di supporto

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Finisher pinzatore esterno con due vassoi e pinzatura fino a 50 fogli ad angolo o doppia

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

**APPARATO NUMERO 2**

Sistema multifunzione di stampa digitale da 20 ppm. b/n e 20 colore

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Memoria 2 GB RAM, 2500 GB HDD

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Unità fronte/retro

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Velocità di scansione di 55 ipm A4

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Scheda di rete con linguaggi UFRII, PCL5c/PCL6, PostScript 3

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Scansione con invio intelligente dei documenti a destinazioni quali posta elettronica, FTP, cartelle condivise

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Possibilità di integrazione del dispositivo a sistemi quali Microsoft Share Point

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Tecnologia Meap

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Capacità carta: 2 cassetti da minimo 500 fogli (80 g/mq), By-pass minimo da 100 fogli (80 g/mq)

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Cassetto 1: solo formato A4; Cassetto 2: formati A4,A4R,A3,A5R,B5

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Grammature carta:

Cassetti: 52 – 220 g/mq; By-pass: 52 – 256 g/mq; Fronte/retro: 52 – 220 g/mq

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Formati carta:

 Cassetti: 305 x 457mm, A3, A4, A4R, A5R, formato libero da 139,7 x 182mm a 304,8 x

457,2mm

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

By-pass: A5R – SRA3 (320 x 450mm), Buste, formato libero da 99 x 140mm a 320 x 457mm

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Risoluzione: copia 600x600 dpi, stampa 1200x1200dpi, 256 gradazioni

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Zoom: da 25 a 400%

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

(pag. 3)

Tempo uscita prima copia colore: 5,9 secondi

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Tempo pre-riscaldamento: 34 secondi

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Copie/stampe multiple: da 1 a 999 fogli

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Grande schermo SVGA a colori ad alta definizione da 7” inclinabile e personalizzabile, con icone intuitive

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Utilizzo di bioplastica ignifuga

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Basso consumo energetico < 1 watt in sleep mode

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Unità di scansione con alimentatore automatico degli originali fronte e retro: numero di originali massimo 100 fogli (80 g/mq)

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Formati file scansione: TIFF. JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS ad alta compressione, PDF/A-1b, PDF/XPS con opzioni di ricerca, Office Open XML (PowerPoint, Word)

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Supporto per scansione e stampa con sistemi mobili (I-phone, I-pad, tablet e smartphone Androrid) in presenza di rete wifi

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Piedistallo di supporto

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

**APPARATO NUMERO 3**

Velocità di copie e stampa di 33 ppm A4

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Scanner di rete a colori

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Alimentatore degli originali (50 originali)

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Fronte retro automatico

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Scheda fax super G3

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Memoria da 256 mb

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Risoluzione: minimo 600x600 dpi

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Scheda di rete con linguaggio pcl 5/6

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Cassetto da 250 fogli + by-pass da 50 fogli

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

(pag. 4)

**APPARATO NUMERO 4**

Velocità di copie e stampa b/n di 20 ppm

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Due cassetti da 250 fogli + by-pass da 100 fogli

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Risoluzione: minimo 600x600 dpi

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Formato max originale e stampa A3

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Scheda di rete

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Zoom 25-400%

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Scanner di rete a colori

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Alimentatore originali in fronte retro

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Piedistallo di supporto

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

**APPARATO NUMERO 5**

Velocità di stampa di 33 ppm B/N A4

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Fronte retro

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Risoluzione: 1200 x 1220 dpi

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Cassetto da 250 fogli + by-pass da 50 fogli

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Memoria ram da 1 gb

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Scheda di rete con linguaggio pcI5/6

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Touch screen a colori

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

Connettività mobile

PRESENTE □ event.differenze ……………………………………………

*Allegare copia di un valido documento di riconoscimento del firmatario*